**一、项目要求**

**（一）项目总体要求：**

1、投标人具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

2、投标人包工包料，其报价费用包括货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训、质保期售后服务、人工材料费、水电费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等含税费用（所有价格均应以人民币报价，金额单位为元）。

3、投标人应提供全新的货物和完善的服务。

**（二）招标范围及技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对讲机通讯功能 | 运行次数显示功能 | 轿顶检修操作功能 |
| 电动机空转保护功能 | 泊梯功能：1层 | 无效内指令自动消除功能 |
| 全集选控制运行功能 | 超速机械保护功能 | 故障自动检测功能 |
| 抗电磁干扰功能 | 开门异常自动选层功能 | 轿内照明自动控制功能 |
| 起动补偿功能 | 开关门时间超常保护功能 | 门过载保护功能 |
| 警铃报警功能 | 满载直驶运行功能 | 待机定期自检功能 |
| 反向内指令自动消除功能 | 开门时间自动调整功能 | 开门时间自动控制功能 |
| 停车在非门区报警功能 | 机房调试操作功能 | 位置异常自动校正功能 |
| 超载保护功能 | 停电应急照明功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
| 消防迫降功能：1层 | 故障自动存储功能 | 同步电机磁极码静态测试功能 |
| 超载报警功能 | 超速电气保护功能 | 电梯服务支援系统 |
| 层高自测定功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
| 抱闸动作的双安全检测功能 | 门停止运行功能 | 轿内通风自动控制功能 |
| 无呼自返基站功能：1层 | 故障低速自救运行功能 |  |

 1、电梯规格：9/9/9\*8台；8/8/8\*、6/6/6、4/4/4各一台。
2、技术参数：